Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie fotorejestracji pasa drogowego oraz okresowych kontroli 5-letnich stanu technicznego dróg powiatowych i obiektów mostowych na terenie Powiatu Tomaszowskiego wraz z opracowaniem wyników, aktualizacją dokumentacji ewidencyjnej oraz wprowadzeniem danych do użytkowanego przez Zamawiającego systemu LP-Portal.
Zamówienie obejmuje wykonanie okresowego 5-letniego przeglądu stanu technicznego
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2024.725 t.j. z późn. zm.): dróg powiatowych o łącznej długości około 700 km położonych na terenie Powiatu Tomaszowskiego oraz 34 obiektów mostowych.

1. Fotorejestracja stanu technicznego pasa drogowego dróg powiatowych.

1.1. Fotorejestrację należy wykonać w postaci zdjęć sekwencyjnych w interwale 5 [m] dla całej sieci dróg powiatowych dla dróg jednojezdniowych: na głównym pasie ruchu.
1.2. Fotorejestracja wykonać przynajmniej z 5 kamer jednocześnie z orientacją: kamera przednia lewa skierowana do przodu i lewa strona jezdni, kamera przednia prawa w kierunku przód i prawa strona jezdni, kamera lewa strona drogi, kamera prawa strona drogi, kamera tylna,
1.3. Wymagana rozdzielczość matrycy każdej z kamer wynosi min. 5 Mpx, a rozdzielczość pojedynczego zdjęcia nie może być niższa niż 2560x1920 pikseli w formacie 4:3.
1.4. Pomiar lokalizacji zdjęcia musi być wykonany w technologii RTK lub PPK.
1.5. Pojazd rejestrujący musi być wyposażony w czujnik pomiaru długości pozwalający na precyzyjny pomiar przebytej drogi, który musi współpracować z wewnętrzną jednostką inercyjną IMU zapewniając ciągły pomiar w przypadku utraty sygnału GPS i GLONNAS.
1.6. Wymaga się anonimizacji materiału w ramach fotorejestracji zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych.
1.7. Na zdjęciach nie mogą być widoczne elementy konstrukcyjne pojazdu i jego wyposażenia.

2. Cyfrowy obraz nawierzchni jezdni dróg powiatowych na drogach o nawierzchni bitumicznej.

2.1. Obraz nawierzchni jezdni należy zarejestrować z kamer zorientowanych prostopadle do nawierzchni jezdni, w postaci następujących po sobie skanów przedstawiających odcinek pasa ruchu o długości 10 [m]dla dróg jednojezdniowych: na głównym pasie ruchu,
2.2. Wymagana szerokość zdjęcia minimum 4 [m], w celu zarejestrowania całej szerokości pasa ruchu wraz z oznakowaniem krawędziowym.
2.3. Rozdzielczość zdjęć powinna być wystarczająca do rozpoznania uszkodzeń nawierzchni o szerokości 1 [mm] i powinna wynosić nie mniej niż 4 000 x 10 000 pikseli dla pojedynczego skanu.
2.4. Na wykonanych skanach wymagane jest wyświetlanie automatycznie zidentyfikowanych uszkodzeń oraz uszkodzeń z nałożoną siatką 25 x 25 [cm] zgodnie z DSN2019.
2.5. Wymaganie dotyczące identyfikacji typów uszkodzeń:
a) Spękania siatkowe, spękania podłużne, spękania poprzeczne – prezentowane za pomocą polilinii.
b) Ubytki powierzchniowe prezentowane za pomocą punktów.
c) Wyboje – prezentowane za pomocą poligonów określających kształt.
d) Łaty – prezentowane za pomocą prostokątów określających kształt.
Kolory poszczególnych typów uszkodzeń muszą zapewniać ich widoczność na zdjęciach.
2.6. Skany nawierzchni muszą być zsynchronizowane z kamerami poglądowymi w taki sposób, aby fragment nawierzchni pojedynczego skanu był w całości widoczny na zdjęciu z kamery przedniej, a miejsca przedstawione na dolnej krawędzi obu zdjęć były od siebie oddalone nie więcej niż 3 [m].

2.7. Fotorejestracja stanu technicznego pasa drogowego oraz cyfrowe obrazy nawierzchni jezdni należy skonfigurować do odtwarzania w posiadanej przez Zamawiającego aplikacji online LP-Portal. Fotorejestracja pasa drogowego oraz cyfrowe obrazy nawierzchni jezdni muszą zostać skutecznie wprowadzone i udostępnione w posiadanym przez Zamawiającego systemie LP-Portal. Nowa dokumentacja musi funkcjonować jako odrębny rocznik, z zachowaniem dotychczasowych danych i możliwości porównywania zdjęć tych samych odcinków dróg z różnych lat bezpośrednio w przeglądarce internetowej i pozwalać na przegląd, wyszukanie i zmianę kamery wykonującej fotorejestrację stanu technicznego pasa drogowego oraz nawierzchni jezdni. Samo przekazanie plików przeznaczonych do importu nie stanowi wykonania tego obowiązku.

3. Badanie, ocena i klasyfikacja stanu nawierzchni dróg powiatowych.
Zamawiający wymaga zastosowania następujących metod oceny w zależności od rodzaju nawierzchni jezdni badanych dróg powiatowych:
3.1. Badanie stanu jezdni o nawierzchni bitumicznej należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi DSN2019.
a) dla dróg jednojezdniowych: na głównym pasie ruchu,
b) zakres opracowania wg wytycznych DSN2019,
c) W badaniu należy obliczyć i sklasyfikować wskaźniki stanu dla 50 [m] długości odcinków diagnostycznych na podstawie automatycznej identyfikacji stanu nawierzchni jezdni:
I. pomiar wskaźników stanu spękań i stanu powierzchni.
Zgodnie z wytycznymi DSN (Załącznik do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi); Załącznik A, pkt. 8; Załącznik B, pkt. 1.3 oraz Załącznik L1.
II. pomiar równości poprzecznej - głębokości kolein.
Wskaźnik stanu kolein, zgodnie z wytycznymi DSN (Załącznik do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi); Załącznik A, pkt. 4; Załącznik B, pkt. 3
III. pomiar równości podłużnej – wskaźnik IRI.
Wskaźnik równości podłużnej IRI, zgodnie z wytycznymi DSN (Załącznik do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi); Załącznik A, pkt. 3; Załącznik B, pkt. 2
IV. pomiar makrotekstury nawierzchni.
wskaźnik makrotekstury MPD, zgodnie z wytycznymi DSN (Załącznik do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi); Załącznik A, pkt. 5; Załącznik B, pkt. 5.
V. obliczenie zespolonego wskaźnika oceny ogólnej na podstawie wyników poszczególnych badań cząstkowych.
Należy dokonać oceny w oparciu o wyniki poszczególnych badań cząstkowych (punkty i-iii).
Wskaźnik oceny ogólnej (WOG) należy obliczyć zgodnie z poniższym wzorem: WOG = WSP = 0,5 * WSWSAA + 0,25 * WSWPAA + 0,25 * min (WSKOLC, WSIRIC)
gdzie:
· WSP – zespolony wskaźnik stanu powierzchni,
· WSWSAA – wskaźnik stanu spękań,
· WSWPAA – wskaźnik stanu powierzchni nawierzchni,
· WSKOLC – wskaźnik stanu kolein,
· WSIRIC – wskaźnik stanu równości podłużnej.
3.2. Badanie stanu jezdni o nawierzchni utwardzonej innej niż bitumiczna należy przeprowadzić certyfikowaną metodą BIKB-IBDM.
a) badania należy przeprowadzić na całej szerokości jezdni (dla każdego pasa ruchu).
b) zakres opracowania ww. metodą: odcinki dróg o łącznej długości ok.  25km
3.3. Badanie stanu jezdni o nawierzchni nieutwardzonej należy przeprowadzić metodą wizualną.
a) Ocenę należy przeprowadzić dla całej szerokości jezdni w oparciu o kryteria:
· utrata profilu poprzecznego – jezdnia zawyżona, zaniżona, skoleinowania,
· utrata kształtu – koleiny, pofałdowania, obniżenia powierzchni, wyboje,
· przejezdność,
· nieprzejezdność,
b) zakres opracowania ww. metodą: odcinki dróg o łącznej długości ok. 60 km

4. Przegląd okresowy (5-letni) stanu technicznego sieci dróg powiatowych powiatu tomaszowskiego.
Wymagania Zamawiającego dotyczące zawartości protokołu z przeglądu:
4.1. Ocena stanu nawierzchni wykonaną metodą DSN2019 dla dróg o nawierzchni bitumicznej, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 3.1.
4.2. Ocena stanu nawierzchni wykonana metodą BIKB-IBDM dla dróg o nawierzchni innej niż bitumiczna, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 3.2.
4.3. Ocena stanu nawierzchni dróg o nawierzchni jezdni nieutwardzonej zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 3.3.
4.4. Ocena elementów pasa drogowego, jego wyposażenia i przydatności do użytkowania:
a) oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
b) poboczy, chodników i ścieżek rowerowych,
c) skrzyżowań z koleją,
d) odwodnienia ulic,
e) estetyki dróg,
4.5. W protokole z przeglądu należy zawrzeć ocenę elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników drogi. W przypadku stwierdzenia usterek elementów drogi, należy opracować wnioski i zalecenia pokontrolne.
4.6. Protokół z przeglądu 5-letniego należy opracować dla każdej drogi osobno. Wymagane jest podpisanie protokołu przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub równoważne.
4.7. Protokoły należy przekazać w formie papierowej (2 egz.) i elektronicznej w plikach PDF. 
.
5. Przeglądy okresowe (5-letnie) stanu technicznego obiektów mostowych.

5.1. Zakres zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia okresowych kontroli pięcioletnich stanu technicznego 34 obiektów mostowych pozostających w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do OPZ.
Kontrole należy przeprowadzić zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, przepisami dotyczącymi drogowych obiektów inżynierskich oraz właściwymi zasadami i instrukcjami przeprowadzania przeglądów obiektów mostowych.

5.2. Zakres kontroli.

Kontrola każdego obiektu powinna obejmować w szczególności:
· Identyfikację obiektu, weryfikację podstawowych danych ewidencyjnych oraz zapoznanie się z dostępną dokumentacją i wynikami poprzednich przeglądów.
· Ocenę stanu technicznego konstrukcji nośnej, w tym dźwigarów, płyt pomostowych, belek, łuków i innych elementów konstrukcyjnych, odpowiednio do rodzaju obiektu.
· Ocenę stanu podpór, przyczółków, filarów, fundamentów w zakresie dostępnym do oględzin oraz elementów posadowienia, w szczególności pod kątem zarysowań, deformacji, przemieszczeń i podmyć.
· Ocenę stanu łożysk, dylatacji, izolacji, urządzeń odwadniających i elementów wyposażenia obiektu.
· Ocenę stanu nawierzchni jezdni na obiekcie, chodników, krawężników, kap chodnikowych, balustrad, barier ochronnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
· Ocenę stanu elementów betonowych, stalowych, murowanych i innych, z uwzględnieniem korozji, ubytków, spękań, odspojeń i pozostałych uszkodzeń.
· Ocenę stanu skarp, stożków nasypowych, umocnień, dojazdów do obiektu oraz urządzeń służących ochronie obiektu.
· Ocenę widocznych zagrożeń związanych z oddziaływaniem wód, erozją, podmywaniem podpór i stanem koryta cieku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.
· Ocenę przydatności obiektu do użytkowania, bezpieczeństwa jego eksploatacji oraz widocznych zagrożeń dla użytkowników.
· Sprawdzenie realizacji zaleceń wynikających z poprzednich kontroli, w zakresie możliwym do ustalenia na podstawie udostępnionej dokumentacji i oględzin.

Zakres czynności należy dostosować do konstrukcji i wyposażenia danego obiektu. W przypadku elementów niedostępnych do bezpiecznych oględzin wykonawca wskaże ograniczenia kontroli oraz potrzebę przeprowadzenia dodatkowych badań lub kontroli szczegółowej.

5.3. Ocena stanu technicznego

Dla każdego obiektu wykonawca zobowiązany jest do:

· Zidentyfikowania i opisania stwierdzonych uszkodzeń oraz nieprawidłowości.
· Określenia lokalizacji uszkodzeń i elementów, których dotyczą.
· Dokonania oceny stanu technicznego poszczególnych elementów i całego obiektu według właściwej metodyki kontroli obiektów mostowych.
· Określenia wpływu stwierdzonych uszkodzeń na bezpieczeństwo i dalszą eksploatację.
· Sporządzenia zaleceń dotyczących konserwacji, napraw, remontów, dalszej obserwacji oraz ewentualnych dodatkowych badań.
· Wskazania przypadków wymagających pilnych działań zabezpieczających, ograniczeń eksploatacyjnych lub pogłębionej oceny technicznej.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, niezależnie od terminu przekazania dokumentacji końcowej.

5.4. Dokumentacja fotograficzna

· Dla każdego obiektu należy wykonać aktualną dokumentację fotograficzną przedstawiającą jego ogólny widok, podstawowe elementy konstrukcyjne i wyposażenie oraz stwierdzone uszkodzenia.
· Zdjęcia uszkodzeń powinny umożliwiać identyfikację ich rodzaju i lokalizacji.
· Dokumentację fotograficzną należy powiązać z odpowiednim obiektem mostowym oraz protokołem kontroli.
· Zdjęcia należy przekazać w formacie JPG oraz zamieścić lub powiązać z dokumentacją obiektu w systemie LP-Portal.

5.5. Protokoły kontroli

Dla każdego z 34 obiektów mostowych wykonawca sporządzi odrębny protokół okresowej kontroli pięcioletniej, zawierający co najmniej:

· Dane identyfikacyjne obiektu, w tym numer ewidencyjny, lokalizację, numer drogi i kilometraż.
· Datę przeprowadzenia kontroli.
· Dane osoby przeprowadzającej kontrolę i informacje o jej uprawnieniach.
· Zakres wykonanych czynności kontrolnych.
· Ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów i całego obiektu.
· Opis i lokalizację stwierdzonych uszkodzeń.
· Ocenę przydatności obiektu do dalszego użytkowania.
· Wnioski i zalecenia pokontrolne, ze wskazaniem pilności ich realizacji.
· Informację o ewentualnej konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz lub kontroli szczegółowych.
· Dokumentację fotograficzną.
· Podpis osoby posiadającej wymagane uprawnienia.

5.6. Osoby wykonujące kontrole

Kontrole obiektów mostowych muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiednie do rodzaju i zakresu kontrolowanych obiektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca przed rozpoczęciem kontroli przedstawi Zamawiającemu dane osób wyznaczonych do realizacji zadania oraz dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia.

5.7. Aktualizacja dokumentacji ewidencyjnej.
· Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji danych wynikających z przeprowadzonych kontroli w książkach obiektów mostowych oraz odpowiednich rejestrach prowadzonych przez Zamawiającego.
· Wyniki przeglądów, protokoły i dokumentację fotograficzną należy wprowadzić lub powiązać z właściwymi obiektami w systemie LP-Portal, w zakresie funkcjonalności dostępnych w użytkowanej przez Zamawiającego wersji systemu.
· Wprowadzenie danych nie może powodować utraty dotychczasowych wpisów, dokumentów i historii kontroli.
· Wykonawca przekaże wykaz obiektów wraz z datami kontroli, ocenami stanu technicznego oraz najważniejszymi zaleceniami pokontrolnymi.

5.8. Dokumentacja końcowa i odbiór.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

· Komplet 34 protokołów kontroli pięcioletnich w formacie papierowej (2 egz.) i PDF.
· Dokumentację fotograficzną wszystkich kontrolowanych obiektów.
· Zbiorcze zestawienie wyników kontroli w formacie XLSX.
· Zestawienie stwierdzonych uszkodzeń i zaleceń pokontrolnych, z określeniem ich pilności.
· Potwierdzenie aktualizacji wymaganych danych ewidencyjnych i dokumentacji w LP-Portal.

Odbiór części zamówienia dotyczącej obiektów mostowych nastąpi po przekazaniu kompletu 34 prawidłowo sporządzonych i podpisanych protokołów kontroli, dokumentacji fotograficznej, zestawienia ocen i zaleceń pokontrolnych oraz potwierdzeniu aktualizacji wymaganych danych i dokumentów w ewidencji Zamawiającego i systemie LP-Portal.
6. Wymagania dotyczące formy przekazania dokumentacji fotorejestracji, badania stanu technicznego i przeglądów 5-letnich.
6.1. Protokół z przeglądu 5-letniego sporządzony dla każdej drogi i obiektów mostowych.
6.2. Raport techniczny zawierający sprawozdanie z przeprowadzonych prac, krótką charakterystykę zastosowanej metodyki badania stanu nawierzchni oraz wizualizacji stanu technicznego dróg. Wymagane jest przedstawienie danych o bieżącym stanie technicznym sieci drogowej:
· forma tabelaryczna i diagram kołowy, prezentujący procentowy udział poszczególnych klas stanu technicznego, zgodnie z przyjętą metodyką badania, dla całej sieci drogowej, oraz odrębnie dla dróg o nawierzchni bitumicznej, dla dróg o nawierzchni utwardzonej innej niż bitumicznej, dla dróg o nawierzchni nieutwardzonej z określeniem stanu:
· drogi przejezdne, drogi nieprzejezdne, drogi remontowane.
Raport należy przekazać w wersji wydrukowanej – 2 egzemplarze oraz w pliku PDF na nośniku z protokołami z przeglądów.
6.3. Mapa stanu nawierzchni dróg powiatowych, którą należy wykonać na podstawie aktualnej mapy systemu referencyjnego sieci dróg w skali 1: 50 000.
a) wersja elektroniczna w plikach JPG, TIFF, PDF.
b) wersja wydrukowana – dostarczenie 3 egz.
c) wymagana treść mapy:
· sieć dróg powiatowych i nadrzędnych w granicach powiatu tomaszowskiego, opisana numerem drogi, odcinka referencyjnego (dla dróg powiatowych), kilometrażem drogi w interwale 500 m z opisem co 1000 m (np.: 0, 1000, 2000, 3000), oznaczonym kierunkiem przebiegu drogi, oznaczone symbolem punkty referencyjne w przyjętym przez ZDP Tomaszów Lubelski systemie referencyjnym.
· tło opracowanej mapy muszą stanowić wybrane elementy mapy topograficznej w standardzie BDOT10k, w zakresie: granice administracyjne gmin, powiatów, państwa; nazewnictwo miejscowości i jednostek administracyjnych na terenie powiatu i sąsiadujących, obszary zabudowy, obiekty hydrograficzne (zbiorniki i cieki wodne z nazwami własnymi (dla większych obiektów stanowiące orientację w terenie), obszary zalesione, linie kolejowe, inne ciągi komunikacyjne (w tym drogi gminne wewnętrzne, leśne).
· Dla dróg o nawierzchni bitumicznej: wskaźnik oceny globalnej należy przedstawić w 4-stopniowej klasyfikacji stanu według wytycznych DSN2019, w obowiązującej palecie barw.
· Dla dróg o nawierzchni utwardzonej innej niż bitumiczna: ocenę stanu nawierzchni należy przedstawić w 5-stopniowej skali stosowanej w metodzie BIKB-IBDM, w obowiązującej dla metody palecie barw.
· Dla dróg o nawierzchni nieutwardzonej: oznaczenie (z rozróżnieniem) dróg przejezdnych, nieprzejezdnych. Należy przyjąć paletę barw kontrastującą z powyższymi.
· Dla dróg remontowych i aktualnie przebudowywanych – oznaczenie kolorem kontrastującym z paletą stanu nawierzchni zastosowaną dla ww. klasyfikacji, z odpowiednim opisem w legendzie mapy.
6.4. Dostarczenie cyfrowych plików mapowych, kompatybilnych z posiadaną przez Zamawiającego aplikacją internetową LP-Portal.
6.5. Zakodowanie wyników z badania stanu nawierzchni dróg (wg punktów 3.1 – 3.3) w bazie danych w ww. aplikacji.
6.6. Przygotowanie zestawienia wartości średnich współczynników stanu nawierzchni z rozróżnieniem jezdni, kierunku i pasa ruchu, w formacie plików Excel, wg. przykładowego wzoru poniższej tabeli:

	Nr Drogi
	Węzeł początkowy
	Węzeł końcowy
	Nr odcinka
	Km początkowy
	Km końcowy
	Kierunek
	Nr jezdni
	Nr pasa
	Wskaźnik stanu spękań
	Stan spękań - klasa
	Wskaźnik stanu
powierzchni
	Stan powierzchni - klasa
	Głębokość koleiny
[mm]
	Koleina - klasa
	Makrotekstura -
wskaźnik MTD [mm]
	Makrotekstura - klasa
	Równość podłużna IRI [mm/m]
	Równość podłużna - Klasa
	Wskaźnik oceny ogólnej
	Ocena ogólna - klasa

	x
	x
	x
	x
	x
	x
	M
	1
	1
	0,81
	B
	0,96
	A
	6
	A
	1,25
	A
	2,5
	A
	88
	A

	x
	x
	x
	x
	x
	x
	M
	1
	1
	0,84
	B
	0,85
	B
	7
	A
	1,33
	A
	1,5
	A
	91
	A


6.7. Zestawienie zidentyfikowanych uszkodzeń elementów pasa drogowego oraz zaleceń pokontrolnych w formacie plików XLSX, przygotowane zgodnie z poniższymi wzorami:
Tabela Nr 1 Zbiorcze zestawienie uszkodzeń
	Nr drogi
	Odcinek
	Element
	Uszkodzenia
	Km od
	Km do
	Długość (m)
	Strona/Symbol
znaku

	x
	Opis odcinka zgodnie z przyjętym
systemem referencyjnym
	
Rowy
	
rowy niedrożne
	
2+000
	
2+100
	
100
	
L, P

	x
	Opis odcinka zgodnie z przyjętym
systemem referencyjnym
	
Rowy
	
rowy niedrożne, brak rowów
	
4+300
	
4+340
	
40
	
L, P

	x
	Opis odcinka zgodnie z przyjętym
systemem referencyjnym
	
Chodniki
	
deformacje i zapadnięcia
	
4+970
	
8+706
	
3736
	
P



Tabela Nr 2 Zbiorcze zestawienie uwag i zaleceń pokontrolnych
	Nr drogi
	Uwagi pokontrolne
	km pocz.
	km końc.
	Długość [m]
	Strona/Symbol znaku
	Stan nawierzchni
	Rodzaj nawierzchni

	X
	Należy zaplanować
remont nawierzchni
na odcinku:
	2+500
	3+800
	1300
	P, L
	ostrzegawczy
	bitumiczna

	
X
	Należy zaplanować
remont nawierzchni
na odcinku:
	
15+252
	
15+552
	
300
	
L
	
ostrzegawczy
	
bitumiczna


Dopuszcza się przedstawienie powyższych zestawień w postaci jednej tabeli, pod warunkiem możliwości filtrowania danych przy użyciu narzędzi arkusza kalkulacyjnego.

Informacje na temat przygotowania plików z danymi, pozwalającymi na ich import do bazy danych w aplikacji LP-Portal®.
1. Dane z oceny stanu nawierzchni dróg:
1.1. Dla dróg o nawierzchni bitumicznej:
1.1.1. Warunkiem importu jest dostarczenie danych przygotowanych zgodnie z wytycznymi stosowania Diagnostyki Stanu Nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi (załącznik do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 r. z późniejszymi zmianami). Szczegółowe wymagania w tym zakresie opisano w punkcie 5 (strony 22-29) ww. wytycznych: Metody gromadzenia i archiwizacji danych.
Wymagane są następujące dane:
a) pliki w formacie xml z obliczonymi wskaźnikami stanu nawierzchni zgodnie z Załącznikiem H, w zakresie równości poprzecznej (plik KOLC), równości podłużnej (plik IRIC), wskaźnika makrotekstury (plik MPDC), automatycznej oceny stanu nawierzchni bitumicznej (plik AONA).
b) zdjęć nawierzchni jezdni z wizualizacją zidentyfikowanych uszkodzeń w sposób automatyczny, zgodnie z załącznikiem A punkt 8.2:
· wielkość zdjęcia nawierzchni:
· szerokość 4 m, rozdzielczość 1 mm,
· długość 10 m
· wizualizacja uszkodzeń zgodnie z załącznikiem A, punkt 8.3 i katalogiem uszkodzeń – załącznik L,
· dowiązanie zdjęć do nr drogi, nr pasa ruchu i kilometraża.
· W nazwie pliku musi być zakodowana informacja o kamerze nawierzchniowej oraz lokalizacja w pikietażu lokalnym odcinka referencyjnego, np.: GC000025.jpg.
· Do importu należy przygotować paczki z danymi:
· zdjęcia nawierzchni
· zdjęcia nawierzchni z wizualizacją zidentyfikowanych uszkodzeń,
· zdjęcia nawierzchni z wizualizacją zidentyfikowanych uszkodzeń i siatka 25 x 25 cm.
c) pliki w formacie xml, z obliczonym wskaźnikiem oceny ogólnej WOG, zgodnie z Załącznikiem O punkt 2 Wskaźniki zespolone.
1.1.2. Załącznik H ww. wytycznych zawiera formaty plików wynikowych, ich przykładową zawartość oraz schematy XSD dla struktury plików, w celu możliwości skontrolowania poprawności dostarczanych plików
wynikowych.
Dla pomyślnego zaimportowania plików, konieczne jest spełnienie następujących warunków:
a) Muszą mieć strukturę zgodną z definicją XSD i przechodzić pomyślną walidację.
b) Muszą posiadać niezbędny zestaw danych umożliwiający analizę danych i obliczanie potrzebnych wskaźników. Każdy ODCINEK pomiarowy musi zawierać wartości dla elementów: KM_P, KM_K, LAT_LON, DATA_POM.
1.2. Dla dróg o nawierzchni utwardzonej betonowej i z drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych, wymagane jest wykonanie oceny stanu nawierzchni i opracowanie wyników metodą wizualną BIKB-IBDM.
a) W ramach oceny, wymagane jest przygotowanie plików wynikowych w formacie xls, zawierających klasyfikację oceny stanu odcinków diagnostycznych w odniesieniu do systemu referencyjnego sieci badanych dróg.
b) Przykładowy plik wynikowy xls o nazwie: nrdrogi.xls
BIKB Ocena Wizualna
DATA BADANIA	DD.MM.RRRR
[image: ]
gdzie:
ODCINEKID oznacza: numer drogi z określeniem kategorii i literowym wyznacznikiem województwa – węzeł początkowy – węzeł końcowy (odcinka referencyjnego drogi w przyjętym systemie referencyjnym), przykładowo: P3503L-5476004-5476005
OD – DO: lokalizacja odcinka diagnostycznego w pikietażu lokalnym odcinka referencyjnego, Nr Jezdni, Nr pasa oznaczony zgodnie z wytycznymi metody BIKB-IBDM
Strona jezdni: L – lewa, P-prawa
Stan BIKB – zgodnie z klasyfikacją w 5 stopniowej skali, np.: ZL-oznacza stan zły.
Dla dróg o nawierzchni nieutwardzonej dopuszczone jest oznaczenie stanu: IN -inny

1.3. Dostarczenie protokołów z przeglądów w formacie wydrukowanej 9 (2 egz.) i PDF z dowiązaniem każdego dokumentu do nr drogi i mostu.
2. Fotorejestracja pasa drogowego 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, przekazania i skutecznego wprowadzenia danych fotorejestracji pasa drogowego do użytkowanego przez Zamawiającego systemu LP-Portal.
Dane muszą umożliwiać:
1. Przeglądanie zdjęć bezpośrednio w systemie LP-Portal za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
2. Powiązanie zdjęć z numerem drogi, odcinkiem referencyjnym, kilometrażem, kierunkiem przejazdu i lokalizacją przestrzenną.
3. Przeglądanie sekwencyjnych zdjęć zgodnie z przebiegiem drogi oraz wybór widoku z poszczególnych kamer.
4. Udostępnienie nowej fotorejestracji jako odrębnego rocznika.
5. Zachowanie dostępu do dotychczasowej dokumentacji fotograficznej.
6. Porównywanie zdjęć tych samych odcinków dróg wykonanych w różnych latach.
Dopuszcza się zastosowanie dowolnej technologii pozyskania i przygotowania danych, pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych określonych w OPZ oraz zapewnienia pełnej zgodności i prawidłowego działania wyników w użytkowanym systemie LP-Portal.
Wykonawca odpowiada za przygotowanie danych, przeprowadzenie niezbędnych czynności integracyjnych oraz pokrycie kosztów integracji przewidzianych w ofercie.
Samo przekazanie plików źródłowych, zdjęć lub danych przygotowanych do importu, bez ich skutecznego udostępnienia w LP-Portal, nie stanowi wykonania przedmiotu zamówienia.
Odbiór nastąpi po potwierdzeniu prawidłowego działania fotorejestracji w systemie LP-Portal, w tym możliwości przeglądania i porównywania zdjęć z różnych lat.

Wymagania dotyczące formatów XML oraz zgodności ze schematami XSD, określone w niniejszym OPZ, odnoszą się do wyników diagnostyki stanu nawierzchni dróg. Nie narzucają one wykonawcy określonej struktury plików fotorejestracji pasa drogowego, pod warunkiem zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania w systemie LP-Portal.

OKRES GWARANCJI:
12 miesięcy od daty przekazania prac Protokołem Zdawczo – Odbiorczym.

WARUNKI PŁATNOŚCI:
Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy.
[bookmark: _GoBack]Termin płatności faktury – do 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej Faktury VAT.
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ODCINEKID 0D [m] DO [m] |NRJEZDNI|NRPASA |STRONA |BIKB UWAGI
P3503L-5476004-5476005 0 100 1 1 L 2L
P3503L-5476004-5476005 0 100 1 1 P 7L
P3503L-5476004-5476005 100 200 1 1 I 2L
P3503L-5476004-5476005 100 200 1 1 P 7L





